**Thông số:**

* Bậc 1 và 2: Hybrid servo 42mm + giảm tốc 13.7. Momen soắn 9.59N.m
* Bậc 3: Hybrid servo 42mm + giảm tốc 13.7. Momen soắn 9.59N.m
* Bậc 4,5: Servo RC 2,5N.m và 1,1N.m
* Tay gắp: Servo RC 2N.m
* Màn HMI cảm ứng 3.2 inch
* Vi điều khiển ARM dual core.
* Giao tiếp Bluetooth + wifi
* Tay cầm điều khiển từ xa.

Các bậc đều là động cơ với bộ điều khiển vòng kín đảm bảo tính chính xác.   
**Chức năng:**

* Điều khiển từ xa
* Điều khiển tọa độ từng bậc và quan sát thông số trên màn HMI.
* Gắp vật.